98.4		
#		
#       File:    3gsilt2.sol		
#       Created: 09 June 1999; 08 OCt 2003		
#       Author:  S.R. Graves; Darrell Anderson		
#       Contact: Bill Elliot, Soil and Water Engineering		
#                U.S. Forest Service Rocky Mountain Research Station		
#                http://forest.moscowfsl.wsu.edu/fswepp		
#			
Plume for road (12/02/98)			
3       0			
'Road'  'silt loam'     1       0.6     0.5    2e+006    0.0003  RS1      RS2		
200     35      15      0.01    12      RS3			
'Fill'  'silt loam'     1       0.12    0.45    2e+006    0.0003  2       FiS1			
300     30      15      4       13      FiS2			
'Forest' 'silt loam'    1       0.02    0.40    1.2e+005  0.0003  2       25			
300     30      15      8       14      20			

"Silt Loam"


RS11: 2 for insloped bare ditch, 10 for insloped, veg/rock ditch
RS2: 0.27 for insloped bare ditch, 8.6 for insloped, veg/rock ditch
RS3: Rock Frag changes if GRAVEL road - goes to 65 from whatever rock frag was originally (CHECK)

FiS1: 8.9 for insloped bare ditch, 11.4 for insloped, veg/rock ditch
FiS2: equals RS3 + Rock Frags / 2




insloped,bare= outsloped, rutted (every time so far.)
